{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":8,"n_cols":11,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,10],[3,1,3,2],[4,0,4,10],[5,0,7,6],[5,7,5,10],[6,7,6,10],[7,7,7,10]]}
["报价单（TGJA-WZ-2025021）"]
["序号","物料描述","型号规格","单位","数量","*单价  （元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","子项","备注"]
[1,"水性环氧自流平砂浆","水性环氧聚合物水泥自流平砂浆（ECC砂浆）\n参数：抗压强度（24h，≥20mpa；7d，≥40mpa），抗折强度（7d，≥10mpa），良好的耐磨性（≤0.15），GB/T 22374-2018","kg",{"$f":"4800*4+2300*9","v":39900},{"$nulls":4},"第一事业部-铜基新材料项目","材料合格证及检测报告需随货同行"]
[null,"合计（总价）"]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省送货至铜陵金冠协力项目施工现场指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，发票入账后次月支付发票总金额的40%，当年年底支付至总款项的80%，剩余20%后两年内付清。货款以对公转账方式支付至乙方对公账户，支付发票总金额50%的现汇和50%的6个月内电子承兑。超过合同约定数量供货的，非合同买方签订人授权许可的，一律不予结算。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]